    III. 
UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Do mycia i dezynfekcji stosować należy łagodne preparaty posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Nie używać środków ściernych!

UWAGA: do mycia powierzchni miękkich nie wolno stosować środków na bazie benzyn, rozpuszczalników, kwasów, chloru, itp.!

2. Cechowania wyrobów dokonano w postaci etykiety identyfikacyjnej, naklejonej na każdej sztuce. Znajdują się tam następujące dane:

· liczba informująca o dacie produkcji, np.:

- 
62   ( „6” oznacza miesiąc: czerwiec, „2” oznacza rok: 2012),

-   112  („11” oznacza m-c: listopad,  „2” oznacza rok: 2012).

· dopuszczalna masa użytkownika.

3. Wszystkie wyroby (poza nasadkami) posiadają 2-letnią gwarancję. 

4. Używać wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem! Ewentualne zagięcia elementów metalowych z widocznymi pęknięciami powierzchni eliminują wyrób z dalszego użytkowania. 
Nakazuje się sprawdzanie wyrobu przed i podczas użytkowania 
w celu upewnienia się, że podczas eksploatacji nie powstały zarysowania, pęknięcia itp.
5. Serwis produkcyjny w okresie gwarancji (24 miesiące) obejmuje wymianę podzespołów lub wyrobów, w których stwierdzono wady produkcyjne.

6. Serwis eksploatacyjny wytwórni MIKIRAD funkcjonuje bezpośrednio 
w punktach  sprzedaży wyrobów.

7. Wytwórnia MIKIRAD zapewnia produkcję części zamiennych przez 
10 lat od daty wykonania wyrobu.
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Użytkownikom naszych wyrobów życzymy pełnej satysfakcji.

          Prosimy o ewentualne uwagi w celu dalszego ich doskonalenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KUL ŁOKCIOWYCH 
 
Wytwórnia MIKIRAD produkuje kule łokciowe jako wyroby medyczne służące do poprawy mobilności osób niepełnosprawnych 
(wg Normy Zakładowej ZN-00/MK-01-2/2010  zharmonizowanej z Normą 
PN-EN ISO 9999 - klasa 12 03 oraz z DYREKTYWĄ RADY EUROPY 93/42/EEC).

	PN EN ISO 9999
	NAZWA WYROBU
	TYP WYROBU

	12 03 06


	Kula łokciowa

 - regulowana z podpórką odchylaną i stałą

 - regulowana z podpórką odchylaną boczną

 - regulowana dziecięca 

 - jednolita z podpórką odchylaną i stałą

 - jednolita z podpórką odchylaną boczną

 - z obejmą pierścieniową


	-01/MR, 02/MR,

-09/MR,

-03/MR,

-04/MR, 05/MR,

-08/MR,

-27/MR




I. 
UWAGI OGÓLNE

Standardowe wyroby przeznaczone są dla użytkowników 
z niepełnosprawnymi kończynami dolnym (niewskazane przy braku jednej kończyny),  o wzroście od 155cm do 200 cm i masie do 120 kg 
a w przypadku kul dziecięcych dla osób o wzroście od 130 do 155 cm i wadze 
do 80 kg. 
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Poszczególne wyroby ze skokową regulacją wysokości dopasowuje się 
do wzrostu użytkownika poprzez wysunięcie rurek regulacyjnych z korpusu skokowo co 20 mm i blokowaniu ich zatrzaskiem wpasowanym w otwory znajdujące się 
w rurkach. W czasie ustalania wysokości nakrętka tulejki tłumiącej, zamontowanej na korpusie powinna być poluzowana (odkręcona) w celu swobodnego przesuwania rurki regulacyjnej. 

Dwa zestawy otworów pod zatrzask, które znajdują się w dolnej części korpusu, czynią dwukrotnie większy zakres regulacji. Zastosowanie podwójnego zatrzasku, tulejki tłumiącej oraz korka tłumiącego w szczycie rurek regulacyjnych eliminuje całkowicie wszelkie odgłosy w czasie eksploatacji. Usytuowanie otworów regulacyjnych w rurkach regulacyjnych powoduje znaczne podwyższenie wytrzymałości kul. 


Ustalenie wysokości wyrobu uznaje się za właściwe, jeśli w czasie korzystania z wyrobu użytkownik przyjmuje wyprostowaną pozycję ciała, a wyrób pracuje pionowo, tj. w płaszczyźnie równoległej do osi ciała. 
Właściwa regulacja wysokości oraz poprawna eksploatacja naszych wyrobów znacznie wydłuża okres ich użytkowania oraz zapewnia uczucie bezpieczeństwa 
i zadowolenia użytkownika.
II. 
KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY SKOKOWEJ REGULACJI WYSOKOŚCI KUL ŁOKCIOWYCH (rys. 2)

1. Odkręcić (poluzować) nakrętkę tulejki tłumiącej. 

2. Wypchnąć z otworów zatrzask podwójny w ten sposób, że dwoma kciukami naciskamy na obydwa czoła skrzydełek zatrzasku 
w kierunku grzbietu, co spowoduje ugięcie skrzydełek i wysunięcie stalowych kołków z otworów rurek. 

Zabrania się odginania skrzydełek zatrzasku, gdyż mogą ulec złamaniu lub utracą sprężystość. 
3. Przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi wysokość pamiętając, że otwory rurki regulacyjnej muszą idealnie pokrywać się z otworami korpusu. 

4. Włożyć stalowe kołki zatrzasku w ustawione otwory i dłonią wcisnąć zatrzask do pełnego przylgnięcia wewnętrznej powierzchni zatrzasku do korpusu rurki. 

5. Dokręcić lekko nakrętkę tulejki tłumiącej. 

Uwaga: 
W okresie zimowym należy stosować nasadkę 


zimową (antypoślizgową), którą produkujemy 


w wersji uniwersalnej. 
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Rys.1  Rodzaje nasadek
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  Rys.2  Regulacja skokowa.    
                               










-data ostatniej aktualizacji: marzec  2013-


